*Сравнение результатов позволит оценить влияние обрезания гармоник на форму аналогового сигнала и точность работы ЦАП. Максимальная ошибка указывает на наибольшую разницу между исходным и выходным сигналами и позволяет судить о качестве работы ЦАП.*